



山环评〔2026〕2号
关于《衡山县岳北现代粮食仓储建设项目环境影响报告表》的批复

衡山岳北粮食收储有限公司：
你公司报送的《衡山县岳北现代粮食仓储建设项目环境影响报告表》（报批稿）及申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，批复如下：     
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK446]一、该项目位于白果镇岳北村，项目总投资8646万元，其中环保投资200万元，在已征用地范围内进行改扩建，不新增占地，主要建设包括：新建4座7500吨智能化浅圆仓，总库容3.0万吨；新建日烘干湿稻谷180吨烘干车间1座；新建水泵房及消防水池1栋；新建400KVA箱变1座；改造原有仓库3400㎡。改扩建完成后，项目总仓容4.68万吨（平房仓1.68万吨，浅圆仓3万吨），年烘干湿稻谷3.75万吨。我局原则同意《衡山县岳北现代粮食仓储建设项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。
二、建设单位要严格执行环保“三同时”制度，在项目建设和环境管理中着重做好以下工作：
（一）加强施工期的污染防治工作。
施工期应按环评报告落实各项污染防治措施，减小施工期间运输废气、噪声、废水及固体废物等对周边环境的影响。
（二）加强营运期的污染防治工作。
[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372][bookmark: _GoBack]1.落实项目大气的污染防治措施。生物质热风炉燃烧烟气各自的旋风+布袋除尘处理后通过20m高排气筒（DA001）排放，大气排放执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件1中相关排放限值；烘干干粉尘通过重力沉降室+布袋除尘器+22m高排气筒（DA002）排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值；厂区路面硬化、控制车速、及时清扫、定期洒水等措施抑尘。无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。
2.落实项目废水的污染防治措施。生活污水经化粪池处理后用作周边农田肥料，不外排；项目实验废水、器皿清洗废水采用废液桶收集后做危险废物处置。
3.落实项目噪声的污染防治措施
选用低噪声设备、基础减振，合理布局各噪声设备；定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4. 落实项目固废的污染防治措施。生活垃圾、除尘器收集尘、沉降尘、清筛杂质收集后交环卫部门统一处置；炉渣收集后由周边农户拉走用作农肥；废旧布袋交由厂家回收处理；废试剂瓶等实验用品、实验废液、熏蒸药剂使用后的残渣、废矿物油和废油桶、废含油抹布手套及抹布等危险废物收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
三、按要求向衡阳市生态环境局申请大气污染物总量指标。
四、加强环境管理，制定环境风险防范措施，规范排污口，按照环境监测计划进行监测。加强环保设施的维修、保养和安全监管工作，确保污染防治设施正常运转和环境安全。按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。
五、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。
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