



山环评〔2026〕3号
关于《工业磁选钢渣资源化利用建材生产线改扩建项目环境影响报告表》的批复

湖南博润实业有限公司：
你公司报送的《工业磁选钢渣资源化利用建材生产线改扩建项目环境影响报告表》（报批稿）及申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，批复如下：     
一、该项目位于衡山县永和乡咸宜村上大屋组，总投资100万元，其中环保投资10万元，主要建设包括：新建占地1000㎡钢渣原料堆棚1个，地面硬化并防渗处理;新建危废暂存间。调整混凝土原料配比，利用钢渣替代部分砂石生产混凝土，依托现有混凝土生产线生产水稳料产品。改扩建完成后，新增年产水稳料30万立方米，原混凝土、环保砖、涵管、预制构件生产工艺、产能不变。我局原则同意《工业磁选钢渣资源化利用建材生产线改扩建项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。
[bookmark: _GoBack]二、建设单位要严格执行环保“三同时”制度，在项目建设和环境管理中着重做好以下工作：
[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]1.落实项目大气的污染防治措施。按环评要求规范原料堆场，硬化地面，并安装雾化喷淋降尘装置。搅拌粉尘经自带除尘器处理后，再经除尘器排气孔通过管道与经仓顶滤筒除尘后的筒仓粉尘统一收集至布袋除尘器进行二次除尘，通过20米高排气筒（DA001）排放；环保砖筒仓呼吸粉尘加装布袋除尘器进行二次除尘后通过15m高排气筒（DA002）排放；焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后车间内无组织排放。有组织排放废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2标准；无组织废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3；焊接烟尘等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》表2（GB16297-1996）无组织排放浓度限值。
2.落实项目废水的污染防治措施。项目采用雨污分流制，生产废水经废水处理系统处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；运输车辆车轮冲洗废水采用隔油+沉淀池后，循环使用，不外排；加装雨水切换阀，初期雨水经初雨池沉淀后回用于产品配方用水，不外排。
3.落实项目噪声的污染防治措施。合理布置各噪声设备，选用低噪声设备、基础减振，建筑隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4.落实项目固废的污染防治措施。生活垃圾交由环卫部门统一处理；除尘器收集尘、砂石分离器产生的砂石作为原材料回用于生产；沉淀池沉渣定期清掏后外售综合利用；实验室试拌废料收集后外售建筑废料回收单位；废胚料收集后回用于生产；废钢筋收集后外售物资回收公司；废旧布袋交由专业公司回收处理；废矿物油和废油桶、废含油抹布手套及抹布等危险废物经收集后暂存于危废暂存间，交由有危废资质的单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
三、加强环境管理，制定环境风险防范措施，规范排污口，按照环境监测计划进行监测。加强环保设施的维修、保养和安全监管工作，确保污染防治设施正常运转和环境安全。按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。
四、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。
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