



山环评〔2026〕4号
关于《年加工10万件涡壳、10万件外管柱建设项目环境影响报告表》的批复

湖南澎博精密制造有限公司：
你公司报送的《年加工10万件涡壳、10万件外管柱建设项目环境影响报告表》（报批稿）及申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，批复如下：     
一、该项目位于衡山县开云镇两路口社区排塘村，租赁衡山明辉环保科技有限公司现有厂房进行生产，总投资110万元，其中环保投资19万元，占地面积 1000㎡，建成后年加工 10 万件涡壳、10 万件外管柱。我局原则同意《年加工10万件涡壳、10万件外管柱建设项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。
二、建设单位要严格执行环保“三同时”制度，在项目建设和环境管理中着重做好以下工作：
[bookmark: _GoBack]1.落实项目大气的污染防治措施。项目采用湿法作业，加强车间通风。颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放限值。
2.落实项目废水的污染防治措施。项目生活污水经化粪池处理设施处理、机加工清洗废水采用“均质+隔油+混凝沉淀”物化预处理工艺处理，两项废水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准限值及衡山经开区综合污水处理厂进水水质要求，采用密闭槽罐车转运至衡山经开区综合污水处理厂集中处理。
3.落实项目噪声的污染防治措施。选用技术先进的低噪声设备，各类高噪设备采取必要的减振、隔声和消声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4.落实项目固废的污染防治措施。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置；不合格加工件经收集后定期由原毛坯件生产厂家综合利用；废金属切屑、废切削液、废润滑油、废切削液桶、废清洗剂桶、废润滑油桶、隔油池废油、废水处理污泥、废含油抹布和手套收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
三、加强环境管理，制定环境风险防范措施，规范排污口，按照环境监测计划进行监测。加强环保设施的维修、保养和安全监管工作，确保污染防治设施正常运转和环境安全。按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。
四、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。
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