山环评〔2025〕4号

**关于《衡山安然新能源有限公司生物质成型燃料生产项目环境影响报告表》的批复**

衡山安然新能源有限公司：

你公司报送的《衡山安然新能源有限公司生物质成型燃料生产项目环境影响报告表》（报批稿）及申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于衡山县开云镇沙泉社区19组，总投资50万元，其中环保投资5万元，占地面积1200㎡，租赁已建成的厂房建设生产区车间、原料堆放车间、办公区及配套电气、消防、给排水工程，建成后年产8000吨生物质成型燃料。我局原则同意《衡山安然新能源有限公司生物质成型燃料生产项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。

二、建设单位要严格执行环保“三同时”制度，在项目建设和环境管理中着重做好以下工作：

**（一）加强施工期的污染防治工作。**

施工期应按环评报告落实各项污染防治措施，减小施工期间运输废气、噪声、废水及固体废物等对周边环境的影响。

**（二）加强营运期的污染防治工作。**

**1.落实项目大气的污染防治措施。**项目在粉碎机、筛分机工位安装密闭集气罩对废气进行收集，废气经集气管道引至一套布袋除尘装置处理后通过15米排气筒（DA001）排放；定期进行打扫清理保持地面清洁，加强收集措施维护，封闭车间，防止粉尘外逸。大气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准排放浓度限值。

**2.落实项目废水、噪声的污染防治措施。**生活污水经三级化粪池预处理后定期清掏用作农肥，不外排；选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，安装减振基座，减小机械振动产生的噪声污染。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准相关限值要求。

**3.落实项目固废的污染防治措施**。生活垃圾收集后交由环卫部门处理；筛分废木屑收集后回用于生产原料；除尘器收集粉尘、废布袋等收集后交由一般工业固废处置单位处理；废机油、废机油桶、废含油抹布，收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

三、加强环境管理，编制突发环境事件应急预案，加强环保设施的安全生产工作，防患安全隐患，规范排污口，按照环境监测计划定期进行监测。加强环保设施的维修、保养，确保污染防治设施正常运转。按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。

四、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

衡阳市生态环境局

2025年7月18日