山环评〔2025〕5号

**关于《衡山县洁净洗涤厂机器引进项目**

**环境影响报告表》的批复**

衡山县洁净洗涤厂：

你公司报送的《衡山县洁净洗涤厂机器引进项目环境影响报告表》（报批稿）及申请批复的报告等相关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于衡山县开云镇湘衡村八组，总投资60万元，其中环保投资6万元。项目租赁现有厂房建设布草洗涤区、熨烫折叠区、锅炉房及配套电气、消防、给排水工程，预计年洗涤布草24万套。本次环评为完善环评手续。我局原则同意《衡山县洁净洗涤厂机器引进项目环境影响报告表》（报批稿）的结论和建议。

二、建设单位要严格执行环保“三同时”制度，在项目建设和环境管理中着重做好以下工作：

**1.落实项目大气的污染防治措施。**项目生物质蒸汽发生器燃烧废气经密闭集气管道收集后通过布袋除尘装置处理后引至30m排气筒（DA001）达标排放。大气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉标准要求。

**2.落实项目废水的污染防治措施。**厂区实行“雨污分流、清污分流”排水系统，生活污水经化粪池处理后与经絮凝沉淀池处理后的生产废水一同通过市政污水管网排入衡山国祯水处理有限公司进一步处理。污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

**3.落实项目噪声的污染防治措施。**选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声措施减少噪声对周边环境的影响。噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准相关限值要求。

**4.落实项目固废的污染防治措施。**生活垃圾收集后交由环卫部门处理；灰渣、沉淀池沉渣、废布袋、废包装材料、废离子交换树脂收集后交由一般工业固废处置单位处置。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求。

三、加强环境管理，编制突发环境事件应急预案，加强环保设施的安全生产工作，防患安全隐患，规范排污口，按照环境监测计划定期进行监测。加强环保设施的维修、保养，确保污染防治设施正常运转。按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。

四、你公司须严格按照《排污许可管理条例》要求落实排污许可相关工作。环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。

衡阳市生态环境局

2025年7月18日